[별지 제9호 서식]

시 험 성 적 서

시험의뢰일자 :

접 수 번 호 :

신  청  인 : (사)한국배터리산업협회

소  재  지 : 서울 서초구 바우뫼로 37길 37 산업기술진흥협회회관 8층

대  표  자 :

1. 시험 표준 : [SPS-C KBIA-10804-01-xxxx]

바나듐이온전지 – 성능 요구사항

2. 종류 : 바나듐이온전지(모듈)

3. 모델명 : XXXXX

4. 정격 : V, Ah

5. 비고 : 특이사항 – 없을 시 공란

6. 시험 기간 : 202X. XX. XX ~ 202X. XX. XX

7. 시험 성적서 용도 : 한국배터리산업협회 단체표준 인증 신청용

8. 인증 신청 업체(제조사) :

9. 공장정보(공장명, 주소) : Ex) KBIA, 서울특별시 서초구 양재동

10. 시험 결과 : 붙임

확인	작성자 직 위 : 성 명 : (서 명)	승인자 직 위 : 성 명 : (서 명)

단체표준인증운영규정 제28조 규정에 의하여 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙  임 : 시험결과 1부. 끝.

년     월     일

지정시험연구기관원장   (인)

/17

시 험 결 과

/8

접 수 번 호 :

항목	시험 방법
10.2.4 낙하	시험 방법
	a) 6.4에 따라 SOC 100%로 조절한다. b) 표 3에 나타낸 높이로부터 평탄한 콘크리트 또는 금속 바닥면(외부단락이 발생하지 않도록 조치)에 1회 낙하시킨다. c) 6시간 동안 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 시험 샘플을 관찰한다.
	기준
	누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3

제 품 사 양

접 수 번 호 :

모듈
모델명
정격 전압	V
정격 용량	Ah
표준 충전 전류a	A
최대 충전 전류	A
충전 종료 전압	V
상한 충전 전압	V
표준 방전 전류b	A
최대 방전 전류	A
방전 종료 전압	V
하한 방전 전압	V
모노블록 전지 연결 구조	S P
가로*세로*높이	mm
상한 온도	℃
하한 온도	℃
중량	kg
부피	L
제조년월
모노블록 전지 모델명
모노블록 전지 정격 전압	V
모노블록 전지 정격 용량	Ah
제조사(공장)
a 단체표준 표준충전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준충전전류 XXC → XXA ) b 단체표준 표준방전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준방전전류 XXC → XXA )

시료 사진

접 수 번 호 :

※ 시험 전 시료 사진 첨부

시료 사진(외부)

정면, 측면, 상부, 뒷면

시료 사진(내부)

모듈 케이스 제거 후 내부 사진,

Marking 부분 포함

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.4 낙하 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)

충·방전 조건

방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간(h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	정전압 충전조건(V)	충전 휴지시간(h)

시험 결과

시료 번호	시료 중량 (kg)	시험 전 전압 (V)	최대 표면 온도 (℃)
#
#
#

표준 사이클(3회) 충·방전 그래프

X축 : Time / h

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.4 낙하 시험

결과 그래프

시료 번호	결과 그래프
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V

시험 사진

시료 번호	시험 전 사진	시험 후 사진
#
#
#

측 정 장 비

접 수 번 호 :

첨부 : 시험 평가 측정장비

시험항목	장비명	제조사	장비 번호	교정번호	교정일자

*교정 대상이 아닌 시험장비 사용 시, 아래에 사유 작성

장비명	미교정 사유

시험 샘플 번호

접 수 번 호 :

첨부 : 시료 Lot 번호

시험항목	시료번호	Lot 번호