[별표 7]

단체표준 인증표시 도표

(운영규정 제33조, 제51조 관련)

1. 단체표준인증표시 마크(제품)

가. 기본도안 모형

1) KBIA는 Korea Battery Industry Association의 약어이다.

2) 한국배터리산업협회 단체표준의 표시는 인증품의 표시 편의상 그 위치를 협회에서 정한 위치 내에서 변경할 수 있다.

3) 인증마크는 인증제품의 형상, 크기 등에 따라 동일비율로 조정할 수 있다.

나. 도안요령 및 색채

1) 도안 요령 : 인증 표시의 가로 및 세로 비율은 아래의 설명 및 격자눈금에 따른다.

※ 제도법

1. R(반지름) = a인 중심원을 제도

2. 중심원을 3등분

3. R = b인 원 A, B, C를 제도(B=A)

4. R = b/2인 원 E, F, C를 제도

5. 협회로고의 외경 상단이 X, X’와 접한다.

6. 내부도형 상단의 두 연결선(G)과 협회로고의 외경 상단 좌우 꼭지점이 만난다(로고의 크기는 정비례로 커짐).

2) 색채

가) 기본모형의 색채는 아래와 같은 파란색(KS A 0062에 따른 5PB 2/8 색채)과 회색(KS A 0062에 따른 N 9 색채)을 사용한다.

	파란색(10YR 8/4)
	회색(N 9)
	검정색(N 2)

※ 비고: 배경에 맞게 색상을 반전해서 사용할 수 있다.

※ 색상값

2. 단체표준인증표시도표 하단 네모 칸의 내용은 다음과 같이 표기한다.

[인증 표시]

o 인증을 받은 자는 제품포장용기, 송장에 다음 각 호의 사항을 인쇄 또는 각인 등의 방법으로 표시하여야 한다.

- 단체표준표시인증 마크는 제품이 잘 보이는 곳에 표기하여야만 한다.

- 인증문구는 홍보하는데 사용할 수 있다.

- 인증번호 및 제품내용은 제품에 표시되어야만 한다.
단, 제품내용을 유관으로 식별할 수 있으면, 제조사가 제시하는 양식으로 대체할 수 있다.

	[인증마크]
단체표준표시인증 이 제품은 단체표준인증단체인 한국전지산업협회에서 인증함	[인증문구]
인증번호 : KBIA-ELC-M001-001	[인증번호]
o 제조자명 o 제조국가 o 모델 o 정격(전압, 용량)	[제품내용]

o 인증 번호체계

- 인증번호는 식별과 관리의 편의성을 위해 아래와 같이 부여

K	B	I	A	-	E	L	C	-	M	0	0	1	-	0	0	1
①					②	③	④		⑤	⑥				⑦
인증기관					기본인증 식별부호				신청자 정보식별					순번 (누적번호)

①란에는 한국배터리산업협회 인증임을 나타내는 “KBIA”를 기재한다.

②란에는 기본 인증정보로서 “시험분야 식별부호”를 기재한다.

시험분야	식별부호
에너지저장장치	E (ESS : Eergy Storage System)

③란에는 기본 인증정보로서 “시험대상 종류부호”를 기재한다.

시험분야	식별부호
리튬이차전지	L (Lithum ion battery)
흐름전지	F (Flow battery)

④란에는 기본 인증정보로서 “시험제품 식별부호”를 기재한다.

시험제품	식별부호
단전지	C (Cell)
스택	S (Stack)
모듈	M (Module)
전지시스템(랙)	R (Rack)

⑤란에는 신청자 정보로서 “신청자의 업종형태 구분 식별부호”를 기재한다.

인증신청자 구분	식별부호
제조자	M (Manufacturer)
수입자	I (Importer)
판매자	S (Seller)
비고 : 제조자와 판매자가 동일한 경우에는 제조자로, 수입자와 판매자가 동일한 경우에는 수입자로 기재한다.

⑥란에는 협회가 부여한 “신청자 식별부호”를 기재한다.

⑦란에는 인증신청 순서에 따라 순번(누적번호)을 기재한다.

3. 표 시 판(정문용)

※ 참고사항

1. 표시판(정문용)의 크기는 가로 40cm, 세로 32cm로 한다.

2. 문자의 형태는 신명중고딕으로 한다.

3. 표시판의 재질은 황동주물로 한다.

4. 승인품목이 2개 이상인 때에는 가로 40cm, 세로 10cm의 보조 표시판에 승인번호와 승인품목만을 기재하되 그 위치는 정표시판 아래에 게시한다.